**仪器接口程序说明文档**

1. **接口说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器厂商 |  | 适用型号 | **ABL800** |
| 通讯方式 | **单向** | 仪器类型 | 血液 |
| 医院 | 连云港中医院 | | |
| 程序名称 | [MI.MIFBLH750](MI.MIFBLH750.txt) | | |
| 附件 | 接口源码（<MI.MIFBLH750.txt>） | | |

1. **连接说明**

**连接方式：**串口 ~~串口线接仪器主机/~~串口线接仪器配备电脑

**是否支持其他连接方式**：~~网口，读文本，读数据库~~

**3.串口盒子设定参数**

**1）串口盒子型号及线序**

**MOXA 5410**

RS232 母对母 23交叉5直连

**2）盒子及仪器设定参数（以实际仪器设置为准修改盒子参数，仪器与盒子一致即可）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 选项中文名称 | 选项英文名称 | 设置 |
| 1 | 波特率 | Baud | 9600 |
| 2 | 数据位 | Code | 8 |
| 3 | 停止位 | Stop Bit | 1 |
| 4 | 奇偶校验 | Parity Bit | None |
| 5 | 模式 | Mode | RS232 |
| 6 | 流量控制 | Flow | None |

**4.仪器参数设定说明（保留仪器设置图片存档）**

仪器上设置：见附件

仪器管理设置：

**5.仪器数据传输说明**

1）仪器自动传输结果：支持

2）手工传输结果：支持

**手动传输操作图片**

**6．修改记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 操作人 | 说明 |
| 1 | 2016-5-25 | 刘彬 |  |