监听程序接口文档

**仪器：**

MBY

**图片：**

**配置：**

[{"MachID":"#RowID","Type":"Drect","UpTime":"20000","Address":"E:\\lis","UpCDF":"","UpREF":"","DealProcess":"MI.MIFMBY","Para":".asc","PreDealClass":"PreDeal.DealDemo,PreDeal","UPPreDealClass":""}]

**M:**

Class MI.MIFMBY Extends %Persistent  
{  
  
ClassMethod fileMTHD(mi, record, epis, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, Sessions, Output RowCount As %String) As %String  
{  
   s mi=$g(mi)  
   i '$d(^dbo.BTMIMachineParameterD(mi)) q  
   i '$l(record) q  
   d Trace^MI.MIF000(mi,record,"H<--M")  
   i $l(record,"#")<3 q ""  
   s (sample,epis,result,date,time,QC)=""  
   s epis=$p(record,"#",4)  
   s code=$p(record,"#",4)  
   s res=$tr($p($p($p(record,"#",5),"@",2),".",1),"?")  
   s result=code\_$c(92)\_res\_$c(44)  
   ;d Trace^MI.MIF000(mi,epis\_"^"\_result,"H<--M")  
   i $l(epis),$l(result) d ##Class(MI.Common.MIFBase).Save(mi, epis, result, date, time, QC)  
   q ""  
}  
  
}