监听程序接口文档

**仪器：**

LICA500

**图片：**

**配置：**

[{"MachID":"#RowID","Type":"Drect","UpTime":"3000","Address":"C:\\Users\\hp\\Documents\\Result","UpCDF":"","UpREF":"","DealProcess":"MI.LICA500","Para":".csv","PreDealClass":"PreDeal.DealDemo,PreDeal","UPPreDealClass":""}]

**M:**

Class MI.LICA500 Extends %Persistent

{

ClassMethod fileMTHD(mi, record, epis, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, Sessions, Output RowCount As %String) As %String

{

s mi=$g(mi)

i '$d(^dbo.BTMIMachineParameterD(mi)) q

i '$l(record) q

d Trace^MI.MIF000(mi,record,"H<--M")

s (sample,epis,result,date,time,QC)=""

s epis=+$tr($p(record,",",1)," ")

s res=$p(record,",",5) //结果

s rec=$p(record,",",2) //通道号

s result=rec\_$c(92)\_res\_$c(44)

i epis'=0,$l(result) d ##Class(MI.Common.MIFBase).Save(mi, epis, result, date, time, QC)

q

}

}